
辽宁省儿童牙刷产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品15把，其中10把作为检验样品，5把作为备用样品。检样备样中同一花色产品各不应少于5把。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	单丝弯曲恢复率
	GB/T 30002—2024
GB/T 36391—2018
	GB 19342—2013
GB/T 19342—2024

	2
	柄部抗弯力
	GB/T 30002—2024
GB/T 36391—2018
	GB 30002—2013
GB/T 30002—2024

	3
	邻苯二甲酸酯增塑剂
	GB 39669—2020
	GB/T 22048—2022

		4
	有害元素
	GB 39669—2020
	GB 39669—2020

	5
	毛束拉力
	GB 39669—2020
	GB 39669—2020

	6
	颈部抗弯力
	GB 39669—2020
	GB 39669—2020

	7
	儿童牙刷刷头
	GB 39669—2020
	GB 39669—2020

	8
	磨毛
	GB 39669—2020
	GB 39669—2020

	9
	磨尖丝
	GB 39669—2020
	GB 39669—2020

	10
	边缘、尖端
	GB 39669—2020
	GB 39669—2020

	11
	儿童用牙刷及口腔器具饰件
	GB 39669—2020
	GB 6675.2—2014


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 39669—2020牙刷及口腔器具安全通用技术要求
GB/T 30002—2024儿童牙刷通用技术要求
GB/T 36391—2018抗菌牙刷
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
[bookmark: _GoBack]若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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