
辽宁省滑雪用品（滑雪服、滑雪手套）产品质量监督抽查

实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

滑雪服每批次产品抽取样品3件，其中2件作为检验样品，1件作为备用样品；滑雪手套每批次产品抽取样品4副，其中3副作为检验样品，1副作为备用样品。

2 检验依据

表1滑雪服产品
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB 18401—2010

GB 31701—2015

GB 20400—2006

相应产品标准
	GB/T 2912.1—2009

GB/T 19941.1—2019

	2
	pH值
	GB 18401—2010

GB 31701—2015

相应产品标准
	GB/T 7573—2009

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB 18401—2010

GB 31701—2015

GB 20400—2006

相应产品标准
	GB/T 17592—2024
GB/T 23344—2009

GB/T 19942—2019

	4
	耐水色牢度
	GB 18401—2010

GB 31701—2015

相应产品标准
	GB/T 5713—2013

	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB 18401—2010

GB 31701—2015

相应产品标准
	GB/T 3922—2013

	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB 18401—2010

GB 31701—2015

相应产品标准
	GB/T 3922—2013

	7
	耐干摩擦色牢度
	GB 18401—2010

GB 31701—2015

相应产品标准
	GB/T 3920—2008

	8
	耐湿摩擦色牢度
	GB 31701—2015

相应产品标准
	GB/T 3920—2008

	9
	绳带要求
	GB 31701—2015

相应产品标准
	GB 31701—2015

	10
	附件锐利性
	GB 31701—2015

相应产品标准
	GB/T 31702—2015

	11
	金属针
	GB 31701—2015

相应产品标准
	GB 31701—2015

	12
	耐光色牢度
	相应产品标准
	GB/T 8427—2019

相应产品标准

	13
	表面抗湿性a
	相应产品标准
	GB/T 4745—2012

GB/T 8629—2017

	14
	静水压a
	相应产品标准
	GB/T 4744—2013

GB/T 8629—2017

	15
	透湿率a
	相应产品标准
	GB/T 12704.2—2009

GB/T 8629—2017

	16
	生活用絮用纤维制品技术要求/絮用纤维原料要求b
	GB 18383—2025 

GB 18383—2007
	GB 18383—2025

GB 18383—2007 

GB/T 43811—2024

GB/T 24252—2019

GB 18267—2013

GB/T 10288—2016

GB/T 10288—2026

	17
	绒子含量
	相应产品标准
	GB/T 14272—2021
GB/T 10288—2016

GB/T 10288—2026

	18
	绒丝+羽丝
	相应产品标准
	GB/T 10288—2016

GB/T 10288—2026

GB/T 14272—2021

	19
	鹅毛绒含量
	相应产品标准
	GB/T 10288—2016

GB/T 10288—2026

GB/T 14272—2021

	20
	纤维含量
	GB/T 29862—2013

相应产品标准
	FZ/T 01057.1—2007

FZ/T 01057.2—2007

FZ/T 01057.3—2007

FZ/T 01057.4—2007

GB/T 2910.1—2009

GB/T 2910.2—2009

GB/T 2910.3—2009

GB/T 2910.7—2009

GB/T 2910.11—2024

GB/T 2910.12—2023

GB/T 2910.20—2009

FZ/T 01026—2017

GB/T 38015—2019等

	21
	产品使用说明c
	GB/T 5296.4—2012

GB 31701—2015

相应产品标准
	GB/T 5296.4—2012

GB 31701—2015

相应产品标准

	注：a  如果产品明示标准需同时考核洗前和洗后的性能，则仅考核洗后的性能。
b 生活用絮用纤维制品技术要求/絮用纤维原料要求仅考核GB 18383—2025 4.3.1、4.3.2、4.3.3条款或GB 18383—2007 4.1.4、4.1.5、4.1.6条款的要求。
c仅考核流通领域抽样。


表2 滑雪手套产品
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB 18401—2010

GB 31701—2015

GB 20400—2006

相应产品标准
	GB/T 2912.1—2009

GB/T 19941.1—2019

	2
	pH值
	GB 18401—2010

GB 31701—2015

相应产品标准
	GB/T 7573—2009

QB/T 2724—2018

	3
	稀释差
	相应产品标准
	QB/T 2724—2018

	4
	可分解致癌芳香胺染料
	GB 18401—2010

GB 31701—2015

GB 20400—2006

相应产品标准
	GB/T 17592—2024
GB/T 23344—2009

GB/T 19942—2019

	5
	耐水色牢度
	GB 18401—2010

GB 31701—2015

相应产品标准
	GB/T 5713—2013

	6
	耐酸汗渍色牢度
	GB 18401—2010

GB 31701—2015

相应产品标准
	GB/T 3922—2013

	7
	耐碱汗渍色牢度
	GB 18401—2010

GB 31701—2015

相应产品标准
	GB/T 3922—2013

	8
	耐干摩擦色牢度a
	GB 18401—2010

GB 31701—2015

相应产品标准
	GB/T 3920—2008

GB/T 40920—2021

GB/T 29865—2013

	9
	耐湿摩擦色牢度a
	GB 31701—2015

相应产品标准
	GB/T 3920—2008

GB/T 40920—2021

GB/T 29865—2013

	10
	附件锐利性
	GB 31701—2015

相应产品标准
	GB/T 31702—2015

	11
	金属针
	GB 31701—2015

相应产品标准
	GB 31701—2015

	12
	纤维含量
	GB/T 29862—2013

相应产品标准
	FZ/T 01057.1—2007

FZ/T 01057.2—2007

FZ/T 01057.3—2007

FZ/T 01057.4—2007

GB/T 2910.1—2009

GB/T 2910.2—2009

GB/T 2910.3—2009

GB/T 2910.7—2009

GB/T 2910.11—2024

GB/T 2910.12—2023

GB/T 2910.20—2009

FZ/T 01026—2017

GB/T 38015—2019等

	13
	产品使用说明b
	GB/T 5296.4—2012

GB 31701—2015

相应产品标准
	GB/T 5296.4—2012

GB 31701—2015

相应产品标准

	注：a  滑雪手套纺织材料部位在样品尺寸满足测试要求的情况下，优先按GB 18401或GB 31701检验和判定。
b 仅考核流通领域抽样。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》
GB 20400—2006《皮革和毛皮 有害物质限量》

GB 31701—2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
GB 18383—2007《絮用纤维制品通用技术要求》

GB 18383—2025《絮用纤维制品通用技术要求》
GB/T 29862—2013《纺织品 纤维含量的标识》
GB/T 5296.4—2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》
GB/T 41176—2021《专业运动服装 滑雪服》
GB/T 14272—2021《羽绒服装》
FZ/T 73053—2015《针织羽绒服装》
GB/T 2662—2017《棉服装》
GB/T 26384—2011《针织棉服装》

FZ/T 74004—2016《滑雪手套》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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