
辽宁省婴幼儿餐饮具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量详见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品类型
	抽样数量
（只/个）
	检验样品
数量
（只/个）
	备用样品
数量
（只/个）

	1
	刀、叉、勺、吸管、筷子等
	42
	30
	12

	2
	盒、碗、杯
	容量≥400mL
	12
	10
	2

	
	
	200mL≤容量＜400mL
	16
	12
	4

	
	
	100mL≤容量＜200mL
	24
	16
	8

	3
	盘、碟等产品
	接触食品面面积≥240cm2
	11
	9
	2

	
	
	120cm2≤接触食品面面积＜240cm2
	14
	10
	4

	
	
	60cm2≤接触食品面面积＜120cm2
	24
	18
	6

	
	
	接触食品面面积＜60cm2
	60
	40
	20


2 检验依据

表2 婴幼儿塑料餐饮具

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7—2023
	GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7—2023
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7—2023
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7—2023
	GB 31604.9—2016

	5
	脱色试验
	GB 4806.7—2023
	GB 31604.7—2023


表3 婴幼儿橡胶餐饮具

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.11—2023
	GB 4806.11—2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.11—2023
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.11—2023
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.11—2023
	GB 31604.9—2016


表4 婴幼儿硅橡胶餐饮具

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.16—2025
	GB 4806.16—2025

	2
	总迁移量
	GB 4806.16—2025
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.16—2025
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.16—2025
	GB 31604.9—2016


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.11—2023 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB 4806.16—2025 食品安全国家标准 食品接触用硅橡胶材料及制品
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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