
辽宁省儿童水壶产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量详见表1。
表1 抽取样品数量

	序号
	产品种类
	抽样数量（个）
	检验样品数量（个）
	备用样品数量（个）

	1
	不锈钢保温杯
	4
	3
	1

	2
	塑料杯
	容积＜100mL
	18
	12
	6

	
	
	100ml≤容积＜200ml
	13
	10
	3

	
	
	容积≥200ml
	10
	8
	2

	注：如不锈钢保温杯明示同时有保温和保冷的功能，检验和备用样品各增加1个。


2 检验依据

表2 不锈钢真空杯（GB/T 29606—2013）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	容量
	GB/T 29606—2013
	GB/T 29606—2013

	2
	保温效能
	GB/T 29606—2013
	GB/T 29606—2013

	3
	耐冲击性
	GB/T 29606—2013
	GB/T 29606—2013

	4
	密封用盖（塞）及热水异味
	GB/T 29606—2013
	GB/T 29606—2013

	5
	密封性
	GB/T 29606—2013
	GB/T 29606—2013

	6
	表面印刷文字和图案的附着力
	GB/T 29606—2013
	GB/T 29606—2013


表3 不锈钢真空保温容器（GB/T 40355—2021）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	容积偏差
	GB/T 40355—2021
	GB/T 40355—2021

	2
	保温效能
	GB/T 40355—2021
	GB/T 40355—2021

	3
	耐冲击性
	GB/T 40355—2021
	GB/T 40355—2021

	4
	密封性
	GB/T 40355—2021
	GB/T 40355—2021

	5
	密封用部件及热水异味
	GB/T 40355—2021
	GB/T 40355—2021

	6
	表面印刷文字和图案的附着力
	GB/T 40355—2021
	GB/T 40355—2021


表4 不锈钢真空烤瓷保温杯（QB/T 5613—2021）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	容量偏差
	QB/T 5613—2021
	QB/T 5613—2021

	2
	密封性
	QB/T 5613—2021
	QB/T 5613—2021

	3
	保温效能
	QB/T 5613—2021
	QB/T 5613—2021

	4
	耐冲击性
	QB/T 5613—2021
	QB/T 5613—2021

	5
	表面印刷文字和图案的附着力
	QB/T 5613—2021
	QB/T 5613—2021


表5 塑料饮水口杯（QB/T 4049—2021）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	容量偏差
	QB/T 4049—2021
	QB/T 4049—2021

	2
	密封性能
	QB/T 4049—2021
	QB/T 4049—2021

	3
	耐冲击性
	QB/T 4049—2021
	QB/T 4049—2021

	4
	表面印刷物附着性
	QB/T 4049—2021
	QB/T 4049—2021

	5
	总迁移量
	GB 4806.7—2023
	GB 31604.8—2021

	6
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7—2023
	GB 31604.2—2016

	7
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7—2023
	GB 31604.9—2016


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB/T 29606—2013 不锈钢真空杯
GB/T 40355—2021 不锈钢真空保温容器
QB/T 5613—2021 不锈钢真空烤瓷保温杯
QB/T 4049—2021 塑料饮水口杯

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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