
辽宁省儿童推车产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
[bookmark: _GoBack]以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2辆，其中1辆作为检验样品，1辆作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	材料质量
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	2
	特定可迁移元素最大限量
	GB 14748—2006
	GB 6675—2003 
GB/T 26193—2010或GB/T 30419—2013或“GB/T 32602—2016和GB/T 32603—2016”

	3
	金属表面
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	4
	燃烧性能
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	5
	外露的开口管子
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	6
	危险夹缝
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	7
	剪切和挤夹点
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	8
	锐利边缘和尖端
	GB 14748—2006
	GB 6675—2003

	9
	小零件
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	10
	外露突出物
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	11
	机械部件的连接
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	12
	卧兜的最小内部高度
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	13
	座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	14
	推车的适用年龄
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	15
	卧兜和座兜连接在车架上的装置
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	16
	稳定性
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	17
	手把强度
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	18
	制动装置
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	19
	折叠锁定装置
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	20
	可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	21
	束缚系统的强度
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	22
	安全带扣的强度
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	23
	车轮的强度
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	24
	动态耐久性测试
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	25
	撞击强度
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006

	26
	静态强度
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 14748—2006《儿童推车安全要求》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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